|  |  |
| --- | --- |
| Локальный ресурсный сметный расчет № 2019-80/1 | |
| Наименование раздела сметы | Фото |
| **Раздел 1. Демонтаж** | |
| **Снятие дверных полотен** *НР (233,6 руб.): 86% от ФОТ СП (168,41 руб.): 62% от ФОТ* |  |
| **Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках** *НР (241,09 руб.): 86% от ФОТ СП (173,81 руб.): 62% от ФОТ* |
| **Разборка покрытий полов: из керамических плиток** *НР (1743,94 руб.): 84% от ФОТ СП (1411,76 руб.): 68% от ФОТ* |
| **Демонтаж поддонов душевых: чугунных и стальных мелких** *(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (235,59 руб.): 134%\*0.9 от ФОТ СП (137,82 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* |  |
| **Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи** *НР (928,07 руб.): 93% от ФОТ СП (648,65 руб.): 65% от ФОТ* |
| **Демонтаж: унитазов и писсуаров** *НР (335,56 руб.): 78% от ФОТ СП (215,11 руб.): 50% от ФОТ* |  |
| **Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков** *НР (2323,42 руб.): 116%\*0.9 от ФОТ СП (1324,17 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ* |  |
| **Демонтаж: умывальников и раковин** *НР (359,72 руб.): 78% от ФОТ СП (230,59 руб.): 50% от ФОТ* |  |
| **Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм** *НР (238,47 руб.): 78% от ФОТ СП (152,87 руб.): 50% от ФОТ* |
| Раздел 2. Монтаж | |
| **Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (544,22 руб.): 134%\*0.9 от ФОТ СП (318,36 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* |  |
| **Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2166,21 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (1039,43 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* |
| **Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2** |  |
| **Эргономичная ручка дверная** |
| **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2373,59 руб.): 129%\*0.9 от ФОТ СП (1303,33 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* |  |
| **Гидроизол** |
| **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1482,05 руб.): 129%\*0.9 от ФОТ СП (813,79 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* |
| **Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4952,63 руб.): 129%\*0.9 от ФОТ СП (2719,47 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* |
| **Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (387,67 руб.): 134%\*0.9 от ФОТ СП (226,78 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* |  |
| **Поддоны душевые эмалированные стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном** |
| **Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2582,54 руб.): 134%\*0.9 от ФОТ СП (1510,76 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* |  |
| **Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском** |
| **Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (195,36 руб.): 134%\*0.9 от ФОТ СП (114,28 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* |  |
| **Поручень неоткидной двухопорный** |
| **Устройство перегородок в санузлах** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (847,28 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (406,56 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* |  |
| **Плиты древесностружечные ламинированные, толщиной 16 мм** |
| **Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2279 руб.): 134%\*0.9 от ФОТ СП (1333,2 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* |  |
| **Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений** |  |
| **Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (293,05 руб.): 134%\*0.9 от ФОТ СП (171,43 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* |  |
| **Поручень для раковины с опорой к стене** |  |
| **Установка смесителей** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (732,61 руб.): 134%\*0.9 от ФОТ СП (428,57 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* |
| **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (389,92 руб.): 134%\*0.9 от ФОТ СП (228,1 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* |
| **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (389,92 руб.): 134%\*0.9 от ФОТ СП (228,1 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* |
| **Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки** *НР (375,66 руб.): 84% от ФОТ СП (268,33 руб.): 60% от ФОТ* |  |
| **Кнопка вызова** |
| **Прим. Установка тактильных пиктограмм (без материала)** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (284,64 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (134,42 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* |
| **Прим. Оклейка контрастной маркировкой габаритов дверного проема (без материала)** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (138,1 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (65,21 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* |
| **Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную** *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* |  |
| **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза** *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* |  |